ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 апреля 2015 г. N 426

МОСКВА

О внесении изменений в постановление Правительства

Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 623

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа

2010 г. N 623 "Об утверждении технического регламента о

безопасности объектов внутреннего водного транспорта" (Собрание

законодательства Российской Федерации, 2010, N 34, ст. 4476).

Председатель Правительства

Российской Федерации Д.Медведев

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Российской Федерации

от 30 апреля 2015 г. N 426

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в постановление Правительства

Российской Федерации от 12 августа 2010 г. N 623

1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

"3. Установить, что требования технического регламента не

распространяются на объекты инфраструктуры внутреннего водного

транспорта и суда, проекты которых согласованы и контракты на

строительство которых заключены до вступления в силу технического

регламента, а также на материалы и изделия для судов, изготовленные

до вступления в силу технического регламента, за исключением

требований, прямо предусмотренных в техническом регламенте для

указанных объектов инфраструктуры внутреннего водного транспорта,

судов, материалов и изделий для судов.".

2. В техническом регламенте о безопасности объектов

внутреннего водного транспорта, утвержденном указанным

постановлением:

а) абзац второй подпункта "а" пункта 5 изложить в следующей

редакции:

"суда, подлежащие государственной регистрации, за исключением

маломерных, прогулочных и спортивных парусных судов;";

б) абзац двадцатый пункта 9 изложить в следующей редакции:

"орган классификации судов" - организация, уполномоченная на

классификацию и освидетельствование судов в соответствии со

статьей 35 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской

Федерации;";

в) в пункте 108:

подпункт "в" изложить в следующей редакции:

"в) с 30 апреля 2015 г. на самоходных нефтеналивных судах

грузоподъемностью 600 тонн и более, перевозящих в качестве груза

3

нефть тяжелых сортов плотностью выше 900 кг/м при t = 15C° или

2

кинематической вязкостью свыше 180 мм /с при t = 50C°, независимо

от даты постройки должны быть предусмотрены двойное дно и двойные

борта, простирающиеся по всей длине и высоте грузовых танков, или

грузовые танки должны быть вкладными;

с 1 января 2018 г. на нефтеналивных судах грузоподъемностью

200 тонн и более независимо от даты постройки должны быть

предусмотрены двойное дно и двойные борта, простирающиеся по всей

длине и высоте грузовых танков, или грузовые танки должны быть

вкладными.

Необходимая мореходность таких судов в балластных рейсах

должна быть обеспечена без принятия балласта в грузовые танки.

Нефтеналивные суда, предназначенные для эксплуатации в водных

бассейнах разрядов "О-ПР", "М-ПР" и "М-СП", должны быть оборудованы

отстойными танками достаточной емкости для хранения промывочной

воды после мойки грузовых танков, если эта операция требуется по

условиям перевозки;";

абзац второй подпункта "п" признать утратившим силу;

г) пункт 119 дополнить словами "либо правилами технического

наблюдения за изготовлением материалов и изделий для судов,

правилами предотвращения загрязнения с судов и правилами

классификации и постройки судов, утверждаемыми в соответствии со

статьей 35 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской

Федерации";

д) в пункте 525:

в абзаце третьем слова "абзацах втором и третьем подпункта "в"

пункта 5" заменить словами "абзацах втором, третьем и пятом

подпункта "в" пункта 5";

дополнить абзацем следующего содержания:

"инспекциями государственного портового контроля за судами и

иными плавучими объектами, входящими в состав администраций

бассейнов внутренних водных путей, - в отношении объектов

регулирования, указанных в абзацах втором и третьем подпункта "а"

пункта 5 настоящего технического регламента.";

е) в пункте 530 слова "абзацах втором и третьем подпункта "в"

пункта 5" заменить словами "абзацах втором, третьем и пятом

подпункта "в" пункта 5".

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_